**Caracterización del sistema de videovigilancia RE-6356AHD-4:**  
**Autor**: Ariel González Juez

**Tutor**: Dr.C Dionis López Ramos

**Introducción**:

El sistema de videovigilancia RE-6356AHD-4 es un sistema de seguridad avanzado que consta de cuatro cámaras de alta definición y un grabador digital de video (DVR). Este sistema ofrece una solución completa para la vigilancia y monitoreo de propiedades residenciales o comerciales. **[Referencia]**  
  
**Cámaras de alta definición:**  
El sistema RE-6356AHD-4 incluye cuatro cámaras de alta definición que proporcionan imágenes claras y nítidas. Estas cámaras utilizan tecnología AHD (Analog High Definition) para transmitir video en resolución 1080p, lo que garantiza una calidad de imagen superior y detalles más precisos.  
  
**Visión nocturna:**  
Cada cámara del sistema RE-6356AHD-4 está equipada con LED infrarrojos que permiten la visión nocturna. Esto significa que las cámaras pueden capturar imágenes en condiciones de poca luz o incluso en completa oscuridad, lo que garantiza una vigilancia continua las 24 horas del día.  
  
**Grabador digital de video (DVR):**  
El sistema viene con un DVR que se encarga de grabar y almacenar el video capturado por las cámaras. El DVR cuenta con una capacidad de almacenamiento interna y también es compatible con discos duros externos para un mayor espacio de almacenamiento. Además, el DVR permite la reproducción de video en tiempo real y la configuración de grabación programada.  
  
**Acceso remoto:**  
El sistema RE-6356AHD-4 permite el acceso remoto a través de dispositivos móviles o computadoras. Los usuarios pueden descargar una aplicación móvil o utilizar un software de visualización en su computadora para ver las imágenes en tiempo real, revisar grabaciones anteriores y controlar las cámaras desde cualquier lugar con conexión a internet.  
  
**Detección de movimiento:**  
El sistema cuenta con una función de detección de movimiento que permite a las cámaras activar la grabación y enviar notificaciones al usuario cuando se detecta movimiento en el área vigilada. Esto ayuda a identificar cualquier actividad sospechosa y tomar medidas inmediatas.  
  
**Fácil instalación y configuración:**  
El sistema RE-6356AHD-4 es fácil de instalar y configurar. Las cámaras se pueden montar en paredes o techos, y el DVR se conecta a través de cables coaxiales. Además, el sistema viene con un manual de usuario detallado que proporciona instrucciones paso a paso para la configuración inicial.

**Bibliografía :**

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://gadgetmou.com/product/jortan-6145ahd-4-cameras-cctv/&ved=2ahUKEwij-9v0v4uDAxWPElkFHVo3AkkQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw0HibqWWOYQN9U0ejOZbxPs